Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения «Вельское»

Вельского муниципального района Архангельской области

от 12 ноября 2024 г. № 247

**«2.4. Норма обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и спорта.**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** | | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** | |
| **единица измерения** | **вели­чина** | **единица измерения** | **величина** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стадионы с трибунами на 1500 мест и более | Уровень обеспе­ченности, объектов на 100 тыс. жителей | 1 | Транспорт­ная доступность (общест­венным транспор­том), минут | 60 |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения | Уровень обеспе­ченности, объектов на 100 тыс. жителей | 110 | Пешеходная доступность, метров | 1000 |
| 3 | Спортивные залы | Уровень обеспе­ченности, объектов на 100 тыс. жителей | 59 | Транспорт­ная доступность (общест­вен­ным транспор­том), минут | 60 |
| 4 | Крытые плавательные бассейны | Уровень обеспе­ченности, объектов на 100 тыс. жителей | 5 | Транспорт­ная доступность (общест­вен­ным транспор­том), минут | 60 |
| 5 | Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта | Уровень обеспе­ченности, объектов на 100 тыс. жителей | 46 | Транспорт­ная доступность (общест­вен­ным транспор­том), минут\* | 60 |
| 6 | Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки | Уровень обеспе­ченности, объектов на 100 тыс. жителей | 227 | Пешеходная доступность, метров | 1000 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Транспортная доступность установлена для крытых спортивных объектов с искусственным льдом, для других объектов нормативы транспортной доступности не устанавливаются.

При определении нормативной потребности в объектах физической культуры и спорта используется норматив Единовременная пропускная способность объекта спорта (далее – ЕПС) – 122 человека на 1000 населения.

ЕПС рассчитан исходя из необходимости привлечения к 2030 году к систематическим (3 часа в неделю) занятиям физической культурой  
и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей  
(в возрасте с 3 лет).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области установлены с учетом Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244, и рекомендованных нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, установленных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 года № 649 (далее – нормативы № 649).

В целях обеспечения населения объектами спортивной инфраструктуры с учетом пунктов1, 3 нормативов № 649 определены объекты спортивной инфраструктуры для размещения на территории населенного пункта, которые представлены в следующей таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Категория населенного пункта | Объекты спортивной инфраструктуры, рекомендуемые для размещения на территории населенного пункта |
| 1. | от 50 до 500 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте. |
| 2. | от 500 до 5 000 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола 28 x 15 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом. |
| 3. | от 5 000 до 30 000 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола 28 x 15 м); ледовый каток; крытый плавательный бассейн (с ванной не менее 25 м и 6 дорожками); стадион<\*>; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом. |

<\*> количество мест на трибунах определяется в зависимости от необходимости.